공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 고객정보보호 전담팀 전기공사

2. 현장위치 : 서울시 영등포구 경인로 841(영등포동 4가)

3. 공사기간 : 착공일로부터 28일간

4. 공사범위

가. 11층 메인분전반 설치(차단기 2개, 저력량계 1개)

나. 7층 및 옥상 분전반 설치

다. 7층 등기구 32W 2등용 3개 및 스위치 설치

라. 7층분전반에서 각 카운터 220V/22구용 콘센트 및 멀티콘센트 설치

5. 일반사항

가. 본 설명서에 명시하지 않는 사항은 건설교통부 제정 표준시방서(이하“표준 시방서”)에 따른다.

나. 시방서와 설계도서의 내용이 서로 다르거나 없는 경우 또는 의문이 있는 경우에는 발주처의 지시에 따른다.

다. 모든 공사의 진행은 발주처의 지시에 의하되 시방서 및 도면에 준하여   시행한다.

라. 수급인은 공사 중 발주처가 공사의 부실 또는 부정이라 인정할시 발주처의 지시에 따라 즉시 재공사 또는 보수하여야 한다.

마. 현장대리인은 과업기간동안 현장에 상주하여 과업에 관한 전반적인      사항에 대하여 발주처와 항상 협의하여야 하며, 부득이 현장을 이탈하게 될 경우에는 발주처의 승인을 얻어야 한다.

바. 건축공사 표준시방서 및 특기시방서 사항 이외의 안전 보건에 관련한 사항은 산업안전보건법 등 관계법이 정하는 바에 따른다.

사. 공사 시행과정에서 발생되는 폐기물은 관련 규정에 적합하게 처리하여야한다.

아. 공사 준공 후 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 하며, 주변 및 기존 공작물의 변형․ 손상부분은 준공 기간 내에 원상 복구하여야 한다.

6. 특기사항

가. 인입케이블의 외부노출 부위는 금속관을 사용한다

나. 내부배선은 가요전선관을 사용하여 포설한다

다. 전력량계는 11층에서 추가 차단기를 대상으로 설치한다