공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 고객정보보호 전담팀 통신공사

2. 현장위치 : 서울시 영등포구 경인로 841(영등포동 4가)

3. 공사기간 : 착공일로부터 28일간

4. 공사범위

가. 7층 전담팀 내부에 통신랙(L2스위치)을 설치한다

나. 통신랙 내부에 스위치 1개는 내부망 주스위치에서 분기하여 접속한다

다. 각 카운터당 아웃렛2구 2개씩을 설치 한다

라. 각 카운터 모듈러 4개중 1개는 전화를 사용 할 수 있도록 설치한다

5. 일반사항

가. 본 설명서에 명시하지 않는 사항은 건설교통부 제정 표준시방서(이하“표준 시방서”)에 따른다.

나. 시방서와 설계도서의 내용이 서로 다르거나 없는 경우 또는 의문이 있는 경우에는 발주처의 지시에 따른다.

다. 모든 공사의 진행은 발주처의 지시에 의하되 시방서 및 도면에 준하여   시행한다.

라. 수급인은 공사 중 발주처가 공사의 부실 또는 부정이라 인정할시 발주처의 지시에 따라 즉시 재공사 또는 보수하여야 한다.

마. 현장대리인은 과업기간동안 현장에 상주하여 과업에 관한 전반적인      사항에 대하여 발주처와 항상 협의하여야 하며, 부득이 현장을 이탈하게 될 경우에는 발주처의 승인을 얻어야 한다.

바. 건축공사 표준시방서 및 특기시방서 사항 이외의 안전 보건에 관련한 사항은 산업안전보건법 등 관계법이 정하는 바에 따른다.

사. 공사 시행과정에서 발생되는 폐기물은 관련 규정에 적합하게 처리하여야한다.

아. 공사 준공 후 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 하며, 주변 및 기존 공작물의 변형․ 손상부분은 준공 기간 내에 원상 복구하여야 한다.

6. 특기사항

가. 내부망 주스위치에서 7층 통신랙까지는 CD전선관을 사용하여 포설한다

나. 향후 증설을 대비하여 통신랙은 높이 1M 이상으로 설치한다