호천관 11층 칸막이 공사 세부 내역서

명칭	규격	단위	수량
1. 금속 공사(1.2mm)
스텐인레스 (mirror)	100*45	m	58
	100*100	m	3
흰지	king8300	ea	1
손잡이	300	ea	1
2. 유리 공사
강화유리	10mm	자평	323
실리콘 작업		자평	323
강화도어	900*2100	ea	1
3. 싸인 공사
안개시트지 작업		m2	13
허리 시트 컷팅 작업		m2	13
계
4. 기타공사
기존 천정 조명 이전 설치	300*1200	ea	3
cctv		ea	1