연구실 환경개선 과업 설명서

2025년 2월

서일대학교

I. 공사 개요

1. 공사명 : 퇴직, 신임 교수 연구실 이동에 따른 환경 개선 공사

2. 계약방법 : 전자입찰에 의한 최저가 계약

3. 건물별 장소

	건물명	장소	면적(㎡)	E/L 유무	비 고
1	지덕관	311호	21	X
2		415호	21.6	X	벽체 도배 요망
3		507호	21.6	X
4		508호	17.1	X
5		509호	17.1	X
6		511호	17.1	X
7		513호	21.6	X
8		601호	21.6	X
9		603호	21.6	X
10		605호	21.6	X
11	서일관	204호	28.8	X
12		207호	28.8	X
13		407호	28.8	X
14	호천관	307호	20
15		309호	20
16	도서관	803호	22
17	누리관	705호	22.5

4. 공사 내용

도색(벽면): 면처리(핸디코트) 작업, (친환경)수성페인트 * 2회, 걸레받이 도색

색상은 지정 예정

-  타일마감재 철거 후, 시공(바닥) , 사이즈 600*600

-  암막 블라인드 설치, 잔손보기(텍스 천정 일부 보수 포함) 등

연구실 경비시스템 구축 건(세콤 견적가 1,925,000원 반영)

호실별 산출내역 참조 [첨부]

최종금액은 산출내역 금액+ 부가세 + 공과잡비 +기업이윤 등을 반영

5. 기타사항

가. 계약서, 착공계, 준공계, 계약이행보험증권, 하자이행보증서(공사완료 후 1년, 계약금액의 10%)등 공사관련 서류 반드시 제출하여야 함

나. 시공사는 공사 내역 외 언급하지 않은 공간 구성 및 활용 방안에 도움이 되는 부분이 있을 경우 이를 제시 할 수 있음

다. 시공사는 안전관리에 유의하여 종사자에게 안전교육을 실시하여야 하고 구축 중 발생되는 일체의 사고에 대해서는 시공사가 모든 책임을 지며 재산상의 손실이 발생할 경우 원상복구 하여야 함

라. 시설 구축에 따른 시설공사 비용은 전체 준공검사 완료 후 지불함

[첨부]. 호실별 산출 내역